На территории Усть-Кутского района наблюдается существенное усложнение оперативной обстановки, связанной с ростом числа пожаров. Так с начала 2026 года по состоянию на 21 сентября 2026 года на территории района зарегистрировано всего 94 пожара (за аналогичный период прошлого года – 95). Наиболее частой причиной возникновения пожаров служит аварийный режим работы электросети – 54 пожара. 
Так, 19 сентября 2026 года около 01 часа 20 минут на пульт диспетчера ПСЧ – 30 поступило сообщение о том, что по адресу: Усть-Кутский район, СОТ «Локомотив», уч. 3 произошло возгорание садового домика. В результате указанного пожара огнем повреждены два садовых дома на общей площади 52 м2, погибло 4 человека из которых 1 – несовершеннолетний. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. 
В связи с вышеизложенным, ОНД и ПР по Усть-Кутскому район УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области объявлен месячник пожарной безопасности и напоминает о правилах пожарной безопасности, связанных с эксплуатацией электроприборов и электропроводки: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
з) прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
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